[1] 회로에 소자 불러오기

[Draw] - [Get New Part]   혹은 단축키 [Ctrl + G]

실행시킨 화면으로 [Part Name]에 이름을 입력하면 된다.

(a) 그림에서 [Advanced >>] 버튼을 클릭하면 (b)와 같은 그림이 나타난다.

(a)

(b)

소자를 위치시키고 마우스를 클릭한다.

여러 번 클릭하면 계속 소자가 화면에 그려진다.

더 이상 배치를 시키지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼이나 [ESC]키를 누른다.

다이오드도 같은 방법으로 위치시킨다.

이 때 다이오드는 D1N4002, D1N4148, Dbreak 중 하나를 선택한다.

저항을 위치할 때 [Ctrl + R]을 누르면 회전한다.

GND_EARTH를 위치시킨다.

[2] 소자의 배치가 끝나면 결선을 한다.

[Draw] - [Wire]  혹은 단축키 [Ctrl + W]를 누른다.

결선을 하는 시작점에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한다.

결선이 끝나는 점에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한다.

결선이 끝나면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한다.

[3]  소자의 파라미터 값을 입력한다.

전압원(VSIN)을 더블클릭하여 오른쪽과 같은 대화상자에서 값을 입력을 한다.

저항도 같은 방법으로 파라미터를 변화시킨다.

[4]  측정하고자 하는 전압과 전류의 위치를 지정한다.

전위 측정(GND를 기준한 전위) : [Markers] - [Mark Voltage/Level]    단축키 [Ctrl + M]

전압 측정(소자의 양단전압 측정) : [Markers] - [Mark Voltage Difference]

양단 전압을 측정하는 경우 (+)를 먼저 클릭하고 (-)를 나중에 클릭한다.

이 때 소자의 양단에 위치하는 것이 좋다.

전류측정(소자에 흘러들어가는 전류) : [Markers] - [Mark Current Into Pin]

혹시 전압 프로브와 중복될 경우 [Ctrl + R]을 눌러 회전을 시킨다.

[5] 측정 환경 설정

[Setup Analysis] 아이콘을 클릭하고 대화상자가 나타나면 그림과 같이 선택한다.

Transient를 클릭하여 출력되는 환경을 입력한다.

[6] 실행

[Simulate] 아이콘을 클릭하면 파일을 먼저 저장하게 된다.  파일을 저장한 후 잠시 동안 기다리면 출력 파형이 나타나데 된다.

[7] 파형 출력

[8] 여러 창에 파형을 나누어서 출력

[9] 파형의 순시값을 표시

[10] FFT로 주파수 영역에서 분석